某油井内未抽出的石油温度 $100 thin "℃"$，密度为水的 $80%$、比热容为水的 $60%$，记此为参考态。混合物表面张力系数

$ sigma \/ (10^(-3) thin "N/m") = 60 + 0.065 thin T \/ "K" - 24.0 thin p \/ "bar" + 3.15 thin (p \/ "bar")^2 . $

参考态下 $p$ 与 $T$ 成正比，比例系数为等容压强系数 $beta = 7.28 times 10^(-3) thin "bar/K"$。

某区域原本充满参考态石油，抽出一半的同时等体积注入水，混合后总体积等于两者之和，抽注过程绝热。问为使混合物 $sigma$ 最小，注入水的温度应为多少 ℃。
