Girifalco–Good 公式 @GG公式 建立在纯色散力假设上，对水这类强极性或氢键液体已不够精确。Fowkes 给出的修正路径是把表面能 $gamma$ 拆为色散分量 $gamma^d$ 与极性分量 $gamma^p$，分别做几何平均：

$ W_(S L) = 2 sqrt(gamma_(S G)^d thin gamma_(L G)^d) + 2 sqrt(gamma_(S G)^p thin gamma_(L G)^p) . $

工程实际计算中水、聚合物等强极性体系的接触角分析走的就是这条路。本节只列出公式作为知识地图的一站，不要求会用。
